      ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │     ASTRA - Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant      │
      │                   Version 7.21  05-Июн-2025                    │
      │              Copyright (C) 1997-2025 Sysinfo Lab               │
      │               WWW: http://www.sysinfolab.com/ru                │
      └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                 Содержание
      1. О программе
      2. Системные требования
      3. Регистрация
      4. Преимущества регистрации
      5. Возможности программы
      6. Описание работы с программой
      7. Работа в режиме командной строки
      8. Разрешение проблем
      9. Поддержка


                               1. О программе

      Программа определения конфигурации и диагностики компьютера.  Поз-
      воляет получить подробную информацию (в том  числе  недокументиро-
      ванную) об аппаратном обеспечении компьютера и режимах его работы.
      Содержит уникальную функцию быстрой проверки надежности  винчесте-
      ров. Позволяет получить сведения о процессоре,  материнской плате,
      жестких дисках, S.M.A.R.T., CD/DVD, SCSI устройствах,  модулях па-
      мяти, чипсете, BIOS, PCI/AGP, ISA/PnP и PnP устройствах, мониторе,
      видеокарте,  звуковой и сетевой карте,  принтере и многом  другом.
      Создание файла-отчета в текстовом, INI, HTML,  XML и CSV форматах,
      возможность экспорта данных  в программы учета  вычислительной те-
      хники.  Возможность  работы в режиме  командной строки.  Программа
      так  же доступна  в виде загрузочного  ISO или Floppy образа.  DOS
      версия специально разработана для использования при восстановлении
      системы, Windows версия также доступна.

                          2. Системные требования

        - процессор 8086/8088
        - 470 кБ свободной базовой памяти
        - CGA или MDA видеоадаптер
        - MS DOS 3.00 или выше

                             Работа в Windows

      Программа неработоспособна в Windows.  Используйте  Windows версию
      программы ASTRA32 for Windows. Узнать подробности можно на странице
      программы http://www.astra32.com/ru

                              3. Регистрация

      Для граждан России установлены специальные цены в рублях.

      Страница регистрации:
        http://www.sysinfolab.com/ru/register.htm

      Страница продления и изменения существующего типа лицензии:
        http://www.sysinfolab.com/ru/orderupgrade.htm

                         4. Преимущества регистрации

      1. Возможность создания ФАЙЛА-ОТЧЕТА в  INI и  HTML  форматах (см. 
         примеры в каталоге Examples).
      2. Возможность создания ФАЙЛА-ОТЧЕТА  в XML и CSV форматах (только
         в Профессиональной и Инженерной лицензии).
      3. Возможность РАБОТЫ В РЕЖИМЕ КОМАНДНОЙ СТРОКИ (только в  Профес-
         сиональной и Инженерной лицензии).
      4. Возможность использования МАКРОСОВ В  РЕЖИМЕ  КОМАНДНОЙ  СТРОКИ
         (только в Профессиональной и Инженерной лицензии).
      5. Вы получите право на БЕСПЛАТНУЮ техническую поддержку.
      6. Вы получите право на БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ программы в  течение
         года после даты регистрации и СКИДКУ  для получения  обновлений
         на следующий год.
      9. Вы получите право на 30% СКИДКУ  при  регистрации  ASTRA32  for
         Windows.

                          5. Возможности программы

      - определение 1111 типов процессоров и сопроцессоров

      - определение тактовой частоты процессора,  коэффициента умножения
        и частоты системной шины,  определение оригинальной  (без  учета
        разгона) частоты процессора,  номера процессора (для процессоров
        Intel),  типа разъема (slot,  socket) и типа упаковки  (Platform
        ID) процессора,  определение поддерживаемых процессором  возмож-
        ностей (MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, 3DNow!,  3DNow! Extensions и
        другое), размера и параметров кэша

      - определение sSpec номеров /  OPN  кодов  процессоров.  Программа
        может отличать более 7700 sSpec номеров / OPN кодов

      - определение производителя и модели чипсета. Подробная информация
        о контроллере  памяти  (поддерживаемый  и текущий  тип  памяти и
        частота, режим контроллера памяти, тайминги и т.д.),  северном и
        южном мостах

      - определение производителя материнской платы и URL сайта, опреде-
        ление производителя, даты и версии BIOS

      - определение  модели  и емкости  ATA/ATAPI устройств (винчестеры,
        CD/DVD  устройтсва, ZIP накопители). Определение типа интерфейса
        (Parallel  ATA,  Serial  ATA I, Serial ATA II). Определение PIO,
        DMA   и   UltraDMA  режимов  (в  том  числе  активных  в  данной
        конфигурации).   Работа  с  ATA/ATAPI  устройствами  на  внешних
        UDMA/SATA  контроллерах. Определение  скорости  чтения/записи CD
        приводов

      - чтение S.M.A.R.T.  информации винчестеров (в том числе дисков на
        внешних UDMA/SATA контроллерах).  Определение  температуры, ста-
        туса надежности винчестеров  (с помощью уникального алгоритма) и
        вычисление оставшегося ресурса SSD дисков

      - определение SCSI устройств (винчестеры,  CD приводы,    сканеры,
        стримеры) и их параметров (имя устройства, тип,  размер,  серий-
        ный номер, температура, размер буфера, скорость вращения винчес-
        теров и другое)

      - чтение SPD информации из модулей памяти (объем, тип,  производи-
        тель, скоростные характеристики и многое другое)

      - определение PCI/AGP/PCI-X/PCI-E/PCMCIA,  системных PnP,  ISA/PnP
        устройств и используемых ими ресурсов.  Программе известны более
        25800 устройств

      - определение более 26300 моделей мониторов и их характеристик

      - поддержка стандарта DMI/SMBIOS, в т.ч. определение названия сис-
        темы, модели материнской платы, параметров BIOS, процессора, кэ-
        ша, подсистемы памяти,  вывод информации о слотах и портах мате-
        ринской платы

      - определение производителя и названия видеокарты,  а так же объе-
        ма установленной видеопамяти и поддерживаемых видеорежимов

      - определение типа звуковой карты, модема, сетевой карты,  LPT/PnP
        устройств (принтеры, сканеры) и многое другое

 (*)  - создание файла-отчета в текстовом, INI и HTML формате

 (**) - создание файла-отчета в XML и CSV формате

 (**) - возможность работы в режиме командной строки

 (**) - возможность использования макросов в режиме командной строки

      - возможность  запуска  с  загрузочного CD , USB или дискеты, про-
        грамма так же доступна в виде загрузочного ISO или Floppy образа

      - гипертекстовая контекстно-зависимая помощь на русском и  англий-
        ском языках.

      - работоспособность с любыми менеджерами расширенной памяти (QEMM,
        EMM и т.д.)

 (*)  - возможность импорта отчетов в  программу  учета  компьютеров  на
        предприятии Hardware Inspector

 (*)  - возможность импорта отчетов в программу  TuneSoft Учет компьюте-
        ров.

      Примечание:
        (*)  - данные пункты доступны только в зарегистрированной версии.
        (**) - данные пункты доступны только в Профессиональной лицензии.

                        6. Описание работы с программой

                            6.1  Работа с программой

      Программа использует оконный интерфейс.  Выбор интересующего  окна
      осуществляется в главном меню 'Information' (горячая клавиша F10).
      Если пункт меню неактивен (серого цвета),  то это значит что  дан-
      ное окно недоступно (например,  в системе отсутствует  PCI  шина).
      Если в окне присутствуют полосы скроллинга, то по нему можно пере-
      мещаться с помощью клавиш курсора или мыши.

                        6.2 Использование системы помощи

      Вызов гипертекстовой  контекстно-зависимой  помощи  осуществляется
      горячей клавишей F1 или из пункта меню Help:Contents.  Языком сис-
      темы помощи по умолчанию является английский.  Для его смены необ-
      ходимо выбрать пункт меню Help:Language.  В появившемся окне выбе-
      рите нужный язык и нажмите кнопку 'Ok'.  Навигация по окну  помощи
      осуществляется клавишами курсора или мышью  в  полосе  скроллинга.
      Движение по гипертекстовым ссылкам возможно с помощью  клавиш  TAB
      (вперед)  или  Shift-TAB  (назад)  и  клавиши  Enter  (переход  по
      ссылке). Клавиша ESC - закрытие окна помощи.

                           6.3  Создание файла-отчета

      Для создания файла-отчета необходимо выбрать в меню  Report  пункт
      Plain Text Report (горячая клавиша F2).  В появившемся  диалоговом
      окне можно задать имя отчета и комментарий. По умолчанию в катало-
      ге программы будет создан файл astra.rpt с содержимым всех  инфор-
      мационных окон программы.  Если компьютер имеет сетевое имя,    то
      файлотчет будет назван этим именем,  усеченным до 8 символов.  Так
      же возможно создание краткого отчета (Report:Summary Report),  INI
      отчета (Report:INI Format Report), HTML отчета (Report:HTML Format
      Report),  XML  отчета  (Report:XML  Format Report)  и  CSV  отчета
      (Report:CSV Format Report).

              6.4  Использование программы совместно с программой
         инвентаризационного учета вычислительной техники предприятия

      С помощью пункта меню Report:INI Format Report или ключа командной
      строки /RJ возможно создание файла-отчета в INI формате. Создается
      файл с именем основного  отчета  и расширением '.rjs'. Этот файл в
      дальнейшем  можно  импортировать  в программу учета вычислительной
      техники Hardware Inspectror и программу TuneSoft Учет компьютеров.

                     7.  Работа в режиме командной строки

      Формат командной строки:
      ASTRA /R[T][J][H][X][S] [[path\]filename1[.ext]] ... [[path\]filenameY[.ext]]
            [/LP profile_name.rpf] [/Q] [/C comment] [/?]

        [T] - создание отчета в текстовом формате (расширение по умолчанию - .rpt)
        [J] - создание отчета в INI формате (расширение по умолчанию - .rjs)
        [H] - создание отчета в HTML формате (расширение по умолчанию - .htm)
        [X] - создание отчета в XML формате (расширение по умолчанию - .xml)
        [X] - создание отчета в CSV формате (расширение по умолчанию - .csv)
        [S] - создание краткого отчета
        [P] - не включать в отчет личные данные

        Можно указать различные имена отчетов для каждого типа отчета
        [[path\]filename1[.ext]] - имя отчета для первого типа отчета
        [[path\]filename2[.ext]] - имя отчета для второго типа отчета
        [[path\]filenameY[.ext]] - имя отчета для типа отчета Y
          Каталогом path\ по умолчанию является каталог программы
          Именем filename по умолчанию является 'astra'  или  сетевое
          имя компьютера

        [/LP profile_name.rpf] - загрузка профиля отчетов с именем profile_name.rpf
          Смотрите пример профиля отчетов в каталоге Examples
          Вы можете использовать ключ /LP совместно с ключем /R (astra.exe /R /LP profile.rpf)
        [/Q] - подавление вывода на экран промежуточной информации о хо-
          де тестирования. Используется только совместно с ключом /R[T][J][H][X][С]
        [/C comment] - указать комментарий (возможно  использование  ма-
          кросов)
        [/?], [/H] - вывод подсказки

      Использование макросов в режиме командной строки:
        $HOSTNAME$ - подстановка имени компьютера
        $MACADDR$ - подстановка первого MAC адреса
        $DATE$ - подстановка текущей даты (формат ГГГГММДД)
        $TIME$ - подстановка текущего времени (формат ЧЧММСС)
        $YEAR$ - подстановка текущего года (формат YYYY)
        $MONTH$ - подстановка текущего месяца (формат MM)
        $DAY$ - подстановка текущего дня (формат DD)

      Пример 1:
        astra.exe /RTP c:\reports\$DATE$\$HOSTNAME$.txt
      Результат:
        Создание  текстового  отчета  без  личных данных host_name.txt в
        каталоге c:\reports\current_date\

      Пример 2:
        astra.exe /RTHX name1.txt name2.htm name3.xml /Q
      Результат:
        Создание текстового отчета name1.txt,  HTML отчета  name2.htm  и
        XML отчета name3.xml в каталоге программы в 'тихом' режиме

      Пример 3:
        astra.exe /RHXT c:\reports\name /C Сегодня $DATE$
      Результат:
        Создание HTML отчета name.htm,  XML отчета name.xml и текстового
        отчета name.txt в каталоге c:\reports\ с комментарием 'Сегодня YYYYMMDD'

      Пример 4:
        astra.exe /R /LP profile.rpf
      Результат:
        Создание отчетов, используя профиль отчетов profile.rpf и выход

      Пример 5:
        astra.exe /LP profile.rpf
      Результат:
        Загрузка профиля отчетов profile.rpf и запуск ASTRA в интеракти-
        вном режиме

                           8.  Разрешение проблем

      В случае возникновения проблем Вы можете  отключить некоторые тес-
      ты, загрузив профиль отчетов или используя ключи командной строки:

      ASTRA /nVESA /nSCSI /nISA /nLPT /nSPD /nDMI /nDDC /nDRV /nSMART
            /nUDMA /nMSR /nHDD /nATAPI /nPNP /nSB /nPCI /nDBG
        /nVESA - отключение теста VESA
        /nSCSI - отключение теста ASPI
        /nISA - отключение теста ISA/PnP
        /nLPT - отключение теста LPT/PnP
        /nSPD - отключение теста SPD
        /nDMI - отключение теста DMI/SMBIOS
        /nDDC - отключение теста DDC
        /nDRV - отключение теста дисков
        /nSMART - отключение теста S.M.A.R.T.
        /nUDMA - отключение теста внешних UDMA/SATA контроллеров
        /nMSR - отключение теста CPU MSR
        /nHDD - отключение теста HDD
        /nATAPI - отключение теста ATAPI
        /nPNP - отключение теста PnP
        /nSB - отключение теста звуковой карты
        /nPCI - отключение теста низкого уровня PCI
        /nChipset - отключение теста чипсета
        /nDBG - не включать отладочную информацию в отчет

                                9. Поддержка

      Все вопросы, пожелания,  замечания,  а так же сообщения об обнару-
      женных ошибках направляйте по адресу:
        http://www.sysinfolab.com/ru/support.htm

      Новая версия программы доступна на сайте поддержки в интернете:
        http://www.sysinfolab.com/ru

[END]